**TERMO DE REFERÊNCIA**

1. **APRESENTAÇÃO**

O presente Termo de Referência (TR) tem por finalidade estabelecer condições de contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de locação, montagem e desmontagem de decoração de natal.

1. **OBJETO**

**2.1** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de decoração de natal, para o natal de 2022, nas condições, quantidades e locais estabelecidos abaixo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote | Item | Qtde | Un | Descrição objeto |
| 01 | 01 | Un. | 1 | **Locação, montagem e desmontagem, incluso frete de entrega e coleta e manutenção de** Papai Noel 3D na posição sentado, usando gorro na cor vermelha e cinto na cor preta com dourado, vestindo colete e calças na cor vermelha, botas na cor preta e luvas na cor branca, com uma das mãos no peito e a outra mão levantada e acenando, com espaço frontal para sentar nas pernas e tirar fotos (interatividade), confeccionado em fibra de vidro e pintura colorida com esmalte sintético e verniz automotivo alto brilho, com base de fixação, medindo no mínimo 3,25 m altura x 2,45m largura x 2,45m profundidade. |
| 02 | Un. | 1 | **Locação, montagem e desmontagem, incluso frete de entrega e coleta e manutenção de** Kit com 4 unidades de Caixas de Presente com laços e Tope em relevo 3D confeccionadas em fibra de vidro com alta resistência e durabilidade, pintura esmalte sintético automotivo e verniz automotivo alto brilho, resistente a intempéries, composto por: - 2 unidades Caixas Presente (tope com 5 voltas) medindo no mínimo 0,80m x 0,95m x 0,80m; - 1 unidades Caixas Presente (tope 1 volta bilateral) medindo no mínimo 1,18m x 0,67m x 0,43m; - 1 unidades Caixa Presente (tope 1 volta) medindo no mínimo 1,06m x 0,95m x 0,95m; |
| 03 | Un. | 1 | **Locação, montagem e desmontagem, incluso frete de entrega e coleta e manutenção de** Conjunto de Trenó com Papai Noel sentado e 2 Renas, composto por: - 01 unidade Trenó decorativo produzido em fibra de vidro com pintura esmalte sintético automotivo e verniz automotivo, resistente a intempéries, medindo no mínimo comprimento 2,55m x largura 1,20 x altura 1,65m com entrada lateral e interatividade para fotos; - 02 unidades de Renas com pedestal produzido em metal e fibra de vidro com pintura esmalte sintético automotivo e verniz automotivo, resistente a intempéries, medindo no mínimo comprimento 2,15 x largura 0,70 x altura 1,65m; - 01 unidade Papai Noel na posição sentado no trenó com a mãos estendidas segurando as cordas, produzido em fibra de vidro com pintura esmalte sintético automotivo e verniz automotivo, resistente a intempéries, medindo no mínimo altura 1,75 x largura 0,95 x profundidade 1,10m com interatividade para fotos. |
| 04 | Un. | 1 | **Locação, montagem e desmontagem, incluso frete de entrega e coleta e manutenção de** Bota estilizada 3D na cor vermelha com fivela preta e dourada, com a parte superior na cor branca, decorada com flocos de neve confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo alto brilho, medindo no mínimo 1 ,95m altura x 1,30m comprimento x 2,20m largura, com espaço interno interativo para fotos. |
| 05 | Un. | 1 | **Locação, montagem e desmontagem, incluso frete de entrega e coleta e manutenção de** Árvore Luminosa Octavada ou similar com preenchimento total em cordão led e pingentes de estrela 8 pontas, medindo no mínimo 10m de altura com ponteira 3D, conforme modelo em anexo. Arvore de estrutura cônica. Deverá ter ponteira decorativa tridimensional em estrutura metálica medindo 2m de altura em formato de estrela 3D com 8 pontas, deverá ser decorada com mangueira Led 13mm azul e branca. A decoração/iluminação da arvore deverá ser feita com preenchimento TOTAL utilizando cordão com no mínimo 96 Leds na cor Azul de alto brilho, estático/fixo, 220v, fio na cor verde, potência de 10W cada, deverá ser utilizado no mínimo 220 cordões led totalizando no mínimo 21.120 leds azuis no total da arvore, para o cordão. Deverá ter no mínimo 40 pingentes de estrelas 8 pontas proporcionais aos tamanhos dos módulos, contornados com mangueira de LED com camada dupla nas cores 3000k, com diâmetro mínimo de 13mm 2 fios 220V, com no mínimo 30 LED/m (Led paralelo 360°), consumo 3W/m. Deverá ter em cada um dos 5 andares da arvore preenchimento em todo o seu contorno com mangueira dupla Led na cor 3000k delimitando os andares. A alimentação elétrica deverá ser na tensão 220v. Apresentar juntamente com a proposta, para as mangueiras cópia das informações técnicas do produto emitido do site do fabricante e comprovante constando nome do fabricante/distribuidor emitido do site do Inmetro. A empresa também deverá fornecer placas indicativas e informativas conforme as normas vigentes. |
| 02 | 01 | Un. | 20 | **Locação, incluso frete de entrega e coleta e manutenção de** enfeite luminoso bidimensional com desenho em forma de pendente com raios na cor Amarela e com 3 bolas com detalhe estilizado na parte interna de cada bola, coloridas, nas cores Verde, Vermelho e 3000k. Fabricado em estrutura de barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada, barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada e metalon 20x20x1,20mm, com 2 abraçadeiras galvanizadas de diâmetro 76mm para fixação, conjunto com pintura Epóxi em pó (eletrostática) na cor preto fosco com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Medindo 2,05m comprimento x 1,10m largura com aplicação de mangueira luminosa LED na cor 3000k, verde e vermelho 13mm 2 fios 220V, com 30 LED/m (Led paralelo 360°), e corda luminosa dupla 220V, com 120 LED/2m para a cor Amarela, para as mangueiras apresentar juntamente com a proposta, cópia das informações técnicas do produto emitido do site do fabricante e comprovante constando nome do fabricante/distribuidor emitido do site do inmetro. O conjunto deverá ser alimentado por um único cabo de força PP 2x1,5mm. |
| 02 | Un. | 11 | **Locação, incluso frete de entrega e coleta e manutenção de** Enfeite luminoso bidimensional com desenho em forma de Flor de Natal estilizada com preenchimento total em Led, produzido em metalon 20x20x2,0mm, barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, pintura Epóxi em pó (eletrostática) na cor preto fosco com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries, medindo no mínimo 1,60m altura x 1,50m largura. Decorado com mangueira LED cor branca e verde de no mínimo 13,00mm de diâmetro, com no mínimo 30 Led por metro na tensão de 220v, cordão com no mínimo 100 Led fixo 220v cor vermelho fio verde. O enfeite deverá ter preenchimento total com os cordões Led. Conexões e fontes isoladas para utilização externa. |
| 03 | Un. | 25 | **Locação, incluso frete de entrega e coleta e manutenção de** Locação, frete de entrega e coleta de enfeite luminoso bidimensional com desenho alusivo em forma de Anjo voando tocando Corneta na cor Branco 6500k. Fabricado em estrutura de barra chata de 3/16 x 1/2 " de polegada, com 2 abraçadeiras galvanizadas de diâmetro mínimo 76mm para fixação, conjunto com pintura Epóxi em pó (eletrostática) na cor Branco fosco com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Medindo 2,05m comprimento x 1,87m largura com aplicação de mangueira luminosa LED na cor Branca 6500k, 13mm 2 fios 220V, com 30 LED/m (Led paralelo 360°), para as mangueiras apresentar juntamente com a proposta, cópia das informações técnicas do produto emitido do site do fabricante e comprovante constando nome do fabricante/distribuidor emitido do site do Inmetro. O conjunto deverá ser alimentado por um único cabo de força PP 2x1,5mm. |
| 04 | Un. | 8 | **Locação, incluso frete de entrega e coleta e manutenção de** Guirlanda Ramificada Verde musgo com galhos de Ramas medindo 1,68m de diâmetro, 0,85m diâmetro interno e espessura 0,35m, decorada com Ramas Aramadas verde musgo 25cm, tope/laço vermelho em fibra de vidro com pintura automotiva alto brilho medindo 0,68 x 0,72 x 0,15m, 2 unidades de conjunto de cordão luminoso com 100 LEDs(90 verdes + 10 brancos flashing) fio cristal verde, para o cordão apresentar juntamente com a proposta cópia do catálogo do produto emitido do site do fabricante/importador, mais 12 bolas de natal plástica metálica com 10cm diâmetro, oca, de material plástico com parede mínima de 1 mm de espessura e pintura alto brilho metálica na cor Ouro e detalhes estilizados com fita de veludo vermelha. O conjunto deverá ser alimentado por um único cabo de força PP 2x1,5mm 220v. |

**2.2 LOCAIS**

2.2.1 Ficam definidos os seguintes locais para instalação:

a) Noel Gigante e Kit de Caixas de Presente em fibra, serão intalados no Largo da Prefeitura.

b) Trenó com papai Noel e 2 renas em fibra, serão instalados no calçadão da Av. Emancipação em frente a Casa do Artesão.

c) Bota em fibra, será instalada na Praça dos Ipês, ao lado da Prefeitura.

d) Árvore Luminosa Octavada, a ser instalada na Avenida Emancipação em frente ao Morangão, tendo as seguintes necessidades de estrutura para a instalação:

- A licitante deverá fornecer, instalar e prestar manutenção de caixa de luz específica de uso externo para energizar a árvore, acoplada em um poste a no mínimo 3m de altura com controladores de cargas residuais, disjuntores específicos e timer.

- A licitante deverá fornecer e prestar o serviço de caminhão guincho para içamento da árvore e montagem;

- A licitante deverá fornecer, instalar e prestar manutenção de placas de contenção atendendo a todas as normas de segurança.

- A licitante deverá fornecer, instalar e prestar manutenção de ponto de ligação para aterramento.

**2.3 PRAZOS**

O material deverá ser instalado até o dia 17/11/2022, e removido após o dia 09 de janeiro de 2023.

1. **JUSTIFICATIVA**

Esta será a quarta Edição do Natal de Bons Princípios, no qual desenvolvemos um projeto de Decoração e iluminação do Centro da Cidade, no Largo da Prefeitura, Av. Emancipação e principais ruas, inclusive no Centro Histórico, Cidade Baixa ao longo da Rua Irmão Weibert, onde hoje se localiza o centro gastronômico da cidade.

Através deste projeto conseguimos proporcionar a população um cenário de magia e interatividade, trazendo a tona o sentimento de paz, alegria e introspecção que este período inspira. Desta forma também atraímos os munícipes dos bairros e do interior, bem como pessoas de toda a região que acabam visitando nossa cidade para apreciar e desfrutar deste cenário, fomentando assim movimento no comércio e restaurantes da cidade, estimulando o turismo, cultura, lazer e interatividade.

A Decoração se estende ao longo da Rua Irmão Weibert com enfeites luminosos, ligando a cidade alta através da Rua Maria Mendel, chegando assim a Av. Guilherme Winter e Largo da Prefeitura que se interliga a Av Emancipação, revitalizada e ajardinada desde a frente do Hotel Steffen até o acesso Norte da cidade, nestes espaços estarão dispostos elementos de fibra, como trenó com renas e papai Noel, Noel gigante para registros fotográficos e diversão das crianças.

1. **QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS**

A qualificação técnica será comprovada mediante:

**a)** Comprovação de aptidão por meio de atestado de capacidade técnica operacional da empresa licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando haver a licitante executado, com bom desempenho, serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação.

**b)** Para o Lote 1, o licitante deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida por um profissional vinculado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) em nome da empresa licitante para a árvore natalina, referente ao cálculo estrutural da árvore metálica cônica com revestimento, comprovando a resistência a cargas e atendendo as seguintes normas técnicas específicas para o projeto, NBR-6.123, NBR-6.160, NBR-6.355, NBR-8.261, NBR-8.681, NBR-8.800, NBR-14.762.

**c)** Prova de Regularidade da empresa licitante junto ao CREA de sua região, mediante apresentação de Certidão de registro de Pessoa Jurídica, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

**d)** Prova de regularidade junto ao CREA do profissional de engenharia responsável técnico pela empresa, mediante apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Física, nos termos da Lei Federal nº 5.194/1966 e RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º.

**e)** comprovante de atestado de visita ao local dos serviços, fornecido pela Administração. A visita deverá ser efetuada pelo responsável técnico da proponente até o terceiro dia útil que anteceder a abertura dos documentos de licitação, devendo agendar a visita junto a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, pelo telefone (51) 3634-8100, ou pelo e-mail cultura@bomprincipio.rs.gov.br. Justifica-se a exigência de visita técnica, tendo em vista a necessidade de que as empresas tenham conhecimento das peculiaridades e dificuldades que poderão ser encontradas devido aos locais das instalações.

**f)** Declaração de que a contratada manterá um responsável técnico durante todo o período da locação e de reparação, para o Lote 1, de forma imediata (24h), sempre que for detectado um problema elétrico.

1. **FISCAL DO CONTRATO**

O responsável durante o contrato vigente propenso a fiscalizar, será a Coordenadora de Cultura, Tânia Maria Munchen Baumgratz.

Bom Princípio, 20 de julho de 2022.

Tânia Maria Munchen Baumgratz

Coordenadora de Cultura